**Опросный лист на ОПУ СЭЩ-7, -8.**  (без учета вторичных соединений)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказ № |  |  | «Согласовано»  |  |
|  |  | Заказчик |  |
|  |  | Должность |  |
|  |  | Ф.И.О. |  |
|  |  | Дата |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Опросный параметр | Типовое исполнение параметра выделено курсивом (при заказе нужное значение обвести контуром) |
| **Климатическое исполнение** | У1 | ХЛ1 |
| **Освещение в ОПУ СЭЩ** |
|  Наружное освещение (над входными дверями) | *светодиодное1* |
|  Внутреннее освещение | *люминисцентное2* | светодиодное3 |
|  Аварийное освещение | *светодиодное4* |
| **Вентиляция** | *да5* |
| **Система охранно-пожарной сигнализации** | *да6* | нет |
| **Высота фундамента** | 0,4 | 0,6 | 0,8 | *1* | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | \_\_\_ |
| **Лестницы с площадками перед входом в ОПУ СЭЩ** | *в комплекте поставки* |
| **Системы кондиционирования (сплит-система)** | *нет* | да |
| **Окраска ОПУ СЭЩ** |
|  Окраска металлоконструкции | *RAL 70357* |
|  Окраска панелей стен, потолка, пола | *ОЦ без лакокрасочного покрытия7* |

Здание ОПУ комплектуется защитными козырьками над входными дверями.

Дополнительно к опросному листу необходимо приложить планировку ОПУ СЭЩ с расстановкой оборудования.

Дополнительные требования:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. светильники УСС-18/100, 20Вт, 2300лм, IP67
2. светильники ЛБП 01-11-002, 11Вт, 890лм
3. светильники Медуза, 9Вт, 950лм
4. светильники БС-841-8, 15.6Вт, 176лм
5. вентиляторы ВО-2,5-220
6. ОПС «Гранит-4» (при отличии указать тип текстом)
7. При необходимости окраски в другие цвета необходимо в программе Color OPU\_7\_8 указать цвета по окраске и сохранить в файл в формате Excel.