ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по техническим параметрам выключателей элегазовых колонковых ВГТ-СЭЩ 110

 со встроенным пружинным приводом

1. Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код города) телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Место установки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Количество выключателей в заказе \_\_\_\_\_\_\_ штук
3. Номинальный ток, А (нужное отметить):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1250 󠄀 󠄀󠄀 | 1600 󠄀󠄀 | 2000 󠄀󠄀 | 2500 󠄀󠄀 | 3150 󠄀󠄀 |

1. Ток термической стойкости/ ток электродинамической стойкости, кА (нужное отметить):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25/63 󠄀󠄀 | 31,5/80 󠄀󠄀 | 40/102 󠄀󠄀 |

1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-89 (нужное отметить):

|  |  |
| --- | --- |
| У1 (от плюс 40˚С до минус 45˚С 󠄀󠄀 | ХЛ1\*(от плюс 40˚С до минус 50˚С 󠄀󠄀 |

1. Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 (нужное отметить):

|  |  |
| --- | --- |
| Фарфоровая III (25 мм/кВ) 󠄀󠄀 | Фарфоровая IV (31 мм/кВ) 󠄀󠄀 |

1. Номинальное напряжение питания электродвигателя, В (нужное отметить):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазное переменное 220 В 󠄀󠄀 | Постоянное 220 В 󠄀󠄀 | Постоянное 110 В 󠄀󠄀 | Трехфазное переменное 400 В 󠄀󠄀 | Трехфазное переменное 230 В 󠄀󠄀 |

1. Номинальное напряжение питания электромагнитов, В (нужное отметить):

|  |  |
| --- | --- |
| Постоянное 220 󠄀󠄀 | Постоянное 110 󠄀󠄀 |

1. Высота опор под установку выключателя, мм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1800 󠄀󠄀 | Поставка без опор 󠄀󠄀 | Указать высоту опор \_\_\_\_\_\_ мм(не стандартное исполнение) |

1. Количество дополнительно поставляемого элегаза

(указать количество заправок выключателя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Первичная заправка входит в комплект поставки. В стандартную комплектацию одного выключателя входят: заправочное устройство элегаза(шланг и муфта для заправки), контакторы заводки пружин, баллон элегаза (10 кг.).

1. Дополнительное оборудование, (нужное отметить):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Газозаправочный комплект 󠄀󠄀  | Детектор утечкиэлегаза 󠄀󠄀  | Устройство измеренияколичества влаги 󠄀󠄀 | Устройство учета коммутационного ресурса 󠄀󠄀 |

1. Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки, (нужное отметить):

Требуется для сохранения гарантийных обязательств завода-изготовителя.

(осуществляется по отдельному договору)

|  |  |
| --- | --- |
| Требуется 󠄀󠄀 | Не требуется 󠄀󠄀 |

1. Доставка (нужное отметить):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| самовывоз 󠄀󠄀  | доставка по ж/дороге 󠄀󠄀 | доставка автотранспортом 󠄀󠄀 |

1. Дополнительные требования заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись, печать)

 М.П.